Koronowo, 2018.05.09

ZP.261.9.2018

**Do**

**Wykonawców**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o., działając jakoZamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Dostawę używanej zamiatarki w formie leasingu operacyjnego”** działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), informuje, iż w dniu 07 maja2018 roku wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytania i odpowiedzi**

1. **Ppkt - Dopuszcalna masa całkowita do 3,5 MG**

Czy Zamawiający dopuści Dopuszczalną masę całkowita do 4 Mg ?

Oferowana przez nas zamiatarka posiada przedni rozstaw osi mniejszy niż tylny co powoduje mniejszy nacisk osi na cm kwadratowy. Zamiatarka jest pojazdem wolnobieżnym i zgodnie z polskimi Przepisami Ruchu Drogowego pojazdem można poruszać się z kat B prawa jazdy.

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.**

1. **Ppkt – Zamykanie i otwieranie tylnej klapy skrzyni ładunkowej hydraulicznie**

Oferowana przez nas zamiatarka posiada ręcznę otwieranie klapy skrzyni ładunkowej co jest prostszym rozwiązaniem i nie naraża w przyszłości Zamawiającego na ewentualne koszty naprawy systemu hydraulicznego.

**Odpowiedź** : **Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.**

1. **Ppkt – Niezależna regulacja szczotek**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli określając parametr niezależna regulacja szczotek. Czy Zamawiający poprzez w/w zapis rozumie , że regulacja to niezalezny ruch szczotek prawej i lewej ( wysięg) .

**Odpowiedź: Zamawiający poprzez w/w zapis rozumie , że regulacja to niezależny ruch szczotek prawej i lewej w poziomie oraz w pionie.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza aby zamiatarka posiadała zbiornik wykonany z aluminium , równie odporny na korozję lecz lżejszy od wymaganego przez klienta ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.**

5. Czy Zamawiający dopuszcza aby zamiatarka posiadała między 3,5t a 4,5 t DMC ?

 **Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.**

**Prezes Zarządu**

**Jarosław Głowacki**